|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 (GND) | 37 (D0P) | 39 (D1N) | 47 (GND) | 41 (CLKP) | 43 (ENABLE) | 45 (SCL) | 12\* (3V3) |
|  |  | 38 (D0N) | 2 (GND) | 40 (D1P) | 42 (CLKN) | 48 (GND) | 44 (GPIO) | 46 (SDA) |

Pin on board (Pin MIPI on camera) (JP6)

Other Connector (JP7)